*.all : Firmware upgrade met behoud van instellingen.
*.rst : Firmware upgrade zonder behoud van instellingen. (fabrieksinstellingen)

De Vigor2762 zal standaard worden geleverd met de MDM1 firmware. Deze firmware is geschikt voor zowel VDSL als VDSL Vectoring verbindingen.
De STD firmware kunt u gebruiken voor zowel ADSL als Ethernet(WAN2) verbindingen.

Maak voordat u gaat upgraden altijd een configuratie backup, dit kan bij System Maintenance > Configuration Backup.
Controleer daarnaast de huidige firmware versie, indien dit een oude release is adviseren wij in tussenstappen de upgrade uit te voeren.
Oude firmware releases kunt u downloaden op https://fw.draytek.com.tw/
